1. **Analog giriş ve dışarıdan signal ile motor sürmek için**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametre Ayar Kodu | Yapılan Ayar | Default değer |
| P-00.00 | Motor gücüne ayarlanır. | ## |
| P-02.00 (Frekans kaynağı) | 1 : 0->10V from AVI | 0 |
| P-02.01 (Operasyon kaynağı) | 1 : Harici terminal | 0 |
| P-02.02 (Stop method) | 1 : ani duruş | 0 |
|  |  |  |